*załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru*

**Zadanie (cześć) nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Warunki wymagane przez zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru** **(producent / model i parametry)** |
| **Ruchoma głowa typu WASH o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **10 szt** | - źródło światła: 19 chipów LED o mocy 15W każdy- moc generowanego strumienia świetlnego: 8000lm- możliwość wyostrzenia wiązki przy minimalnym zoomie (efekt BEAM)- kąt świecenia: płynny zoom w przedziale 6°-65°-natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 5m odźródła: 7660 (dla kąta 6°), 710 (dla kąta 65°)- system kolorów: RGBW- linearny dimmer od 0-100%- strobo/shutter 1-25Hz- 5 modów pracy od 18 do 98 kanałów DMX- wirtualna tarcza kolorów- urządzenie wyposażone w kanały optyczne (światłowód), w których odbywa się wstępne mieszanie barw- temperatura barwowa źródła regulowana za pomocą presetów w przedziale 2800K~9000K- Zakres ruchu w płaszczyznach PAN / TILT: 630° / 265° 8/16bit- tryb ograniczający prędkość ruchu w obu płaszczyznach pozwalający na zredukowanie hałasu generowanego przez urządzenie- sterowanie: DMX, Auto, Manual, RDM, wbudowany odbiornik sygnału WDMX w standardzie Wireless Solution- niezależne sterowanie każdej diody- urządzenie nie generujące zjawiska migotania w kamerach- urządzenie chłodzone cieczą oraz za pomocą automatycznie regulowanych wentylatorów- złącza prądowe wejściowe i wyjściowe typu PowerCon- złącza DMX: konektory XLR 3 i 5 pinowe- max pobór prądu: 316W z wbudowanym trybem hibernacji pozwalającym zredukować pobór o połowę- waga: 11 kg- temperatura pracy: -10/45°- w komplecie kabel zasilający, kabel DMX, linka bezpieczeństwa i zawiesia typu omega- zawiesia typu omega z możliwością płynnej regulacji zamocowania haka / klamry- haki do mocowania urządzenia do kratownicy |  |
| **Skrzynia transportowa na 4 szt. ruchomych głów typu WASH o parametrach** | **3 szt** | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanymi urządzeniami- case na kołach- min. 2 koła wyposażone w hamulce- przegroda na akcesoria |  |
| **Ruchoma głowa typu SPOT o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **8 szt** | - źródło światła: dioda LED o mocy 270W- antyrefleksyjna soczewka obiektywu- kąt świecenia: płynny zoom w przedziale 5°-50°- natężenie generowanego światła (lux) mierzone z odległości 5m od źródła: 19950 (dla kąta 5°), 1008 (dla kąta 50°)- system kolorów: płynne CMY + tarcza 7 kolorów + otwarty- temperatura barwowa źródła: 7000K- płynne ustawienie temperatury barwowej (CTO) w zakresie 2700K - 6000K- tarcza kolorów: 8 dichroicznych filtrów + otwarte- zmotoryzowany focus z funkcją autofocus- indeksowane tarcze gobo: pierwsza z 7 rotacyjnymi, wymiennymi gobo + otwarty; druga z 6 stałymi wymiennymi gobo + otwarty- pryzma trójścienna okrągła indeksowana z rotacją w obu kierunkach i regulacją prędkości- płynny filtr frost (0 - 100%)- zmotoryzowana, płynnie działająca przesłona IRIS w zakresie 5-100%- zakres ruchu: Tilt min 267°; PAN min 540° z możliwością zmiany na 630°- możliwość zmiany rozdzielczości ruchu: 8 lub 16 bit- tryb automatycznego powrotu urządzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie przypadkowej zmiany tej pozycji (z możliwością wyłączenia)- możliwość zaprogramowania maksymalnej temperatury pracy źródła światła- tryb ograniczający prędkość ruchu w obu płaszczyznach pozwalający na zredukowanie hałasu generowanego przez urządzenie- Obsługiwane protokoły: DMX512, W-DMX, RDM- Możliwość zmiany ustawień i monitorowania parametrów pracy urządzenia poprzez RDM- Wbudowany odbiornik W-DMX w standardzie Wireless Solution- Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości- tryb hibernacji pozwalający na wprowadzenie urządzenia w stan czuwania po ustalonym czasie od zaniku sygnału DMX oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu- możliwość zmiany ustawień bez konieczności podłączania do źródła zasilania dzięki wbudowanej baterii- chłodzenie hybrydowe: płyn chłodzący i wentylatory- złącze prądowe wejściowe typu PowerCon TRUE1- złącza DMX: konektory XLR 3 i 5 pinowe- pobór prądu: max 400W- waga: max 23 kg- temperatura pracy: -10/45°- kabel zasilający, kabel DMX, linka bezpieczeństwa i zawiesia typu omega w komplecie- zawiesia typu omega z możliwością płynnej regulacji zamocowania haka / klamry- haki do mocowania urządzenia do kratownicy |  |
| **Skrzynia transportowa na 2 szt. ruchomych głów typu SPOT** | **4 szt** | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanymi urządzeniami- case na kołach- min. 2 koła wyposażone w hamulce- przegroda na akcesoria |  |
| **Konsola DMX o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”:****+** **Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX w standardzie Wireless Solutions o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **1 szt** | **Konsola DMX**- konsola powinna posiadać dysk SSD wysokiej wydajności.- konsola powinna posiadać klawiaturę numeryczną, 26 przycisków funkcyjnych, 4 obrotowe enkondery oraz 12 przycisków użytkownika.- konsola powinna posiadać 10 programowalnych suwaków, wraz z 50 przyciskami w strefie odtwarzania konsoli.- konsola powinna zawierać jeden 22”, 10-punktowy wyświetlacz wielodotykowy.- konsola powinna zawierać lampkę z możliwością regulacji natężenia światła jak i światła robocze z przodu i tyłu konsoli.- konsola powinna posiadać wyjście DVI-D z obsługą zewnętrznych monitorów dotykowych.- konsola powinna posiadać wyjścia: - 5x uniwersalna magistrala szeregowa- 4x 5-pin XLR DMX - 2x gigabit Ethernet- 1x DVI-D- konsola powinna móc obsłużyć 4 linie DMX za pomocą konektorów 5-pin XLR i do 8 linii DMX używając ArtNet lub sACN.- zewnętrzne urządzenia sieciowe mogą być dołączone w celu zwiększenia możliwości wyjścia DMX (bez ograniczenia).- konsola nie powinna być większa niż: 680mm x 705mm x208mm.- konsola powinna ważyć nie więcej niż 18kg.- funkcjonalność MIDI oraz kodu czasowego SMPTE może być dodana za pomocą dodatkowych urządzeń.- w zestawie z konsolą powinna znajdować się: kabel zasilający, 2x pamięć flash USB, okładka ochronna, ściemnialna lampka- konsola powinna obsługiwać: 8192 kanały DMX, nieograniczoną liczbę równoczesnych zmian i do 65536 cue list, chasów, scen, palet, grup, stron. Konsola nie powinna mieć żadnych limitów obsługiwanych linii DMX.- konsola powinna zawierać bibliotekę inteligentnych urządzeń wszystkich głównych producentów, jak również innych urządzeń oświetleniowych, takich jak przewijarki kolorów.- każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnejlinii DMX.- w komplecie program do wizualizacji- wielokrotne typu urządzeń powinny być obsługiwane jednocześnie, a każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX.- konsola powinna opierać się na składni programowania w standardzie branżowym.- konsola powinna pozwalać na zaprogramowanie wieloczęściowych cue, aktualizowanych po zmianie parametrów w presecie, oraz śledzić zmiany w modyfikacjach poprzednich cue. Każdy element programowania w cue musi posiadać niezależne ustawienia czasu i ścieżki zanikania. Ustawienia czasowe w cue powinny zawierać: fade, delay manual (all with in/out options). Czasy powinny być programowalne w zakresie 0.0 sekundy do kilku dni.- konsola zapewnia kompletną manipulację programową, w tym przenoszenie, kopiowanie, scalanie, maskę, a także obszerne funkcje patchowania dla urządzeń, proporcjonalne przypisanie adresu, parkowanie, itp.- konsola posiada wielopoziomową funkcję cofnij/przywróć oraz system pomocy online.- konsola musi być wyposażona w silnik efektów, który natychmiast generuje skomplikowane efekty, w tym znane powszechnie "rainbows" i "ballyhoos". Chasy muszą mieć w pełni regulowany kierunek, przenikanie i prędkość.- kontroler zapewnia nieograniczone, równoczesne odtwarzanie niezależnych list cue, chases lub scen. Dodatkowe panele odtwarzania można dodawać za pomocą dodatkowych pól ręcznych i wirtualnych paneli.- listy cue, sceny i inhibitory są dynamicznie przypisywane do Masterów i zgrupowane razem na stronie. Zmiana stron spowoduje załadowanie nowego zestawu list, scen iinhibitorów do Masterów.- kontroler powinien posiadać zaawansowane funkcje strony, w tym: natychmiastowe zmiany, przechodzenie między stronami, automatyczne przytrzymanie i pozostanie w tle.- dla przycisków Go and Flash, Cues, Cuelists i submasters obowiązują ustawienia niestandardowe: aktywacja, priorytet (HTP lub LTP), resetowanie itd.- konsola posiada główny zestaw elementów sterujących odtwarzaniem zapewniające przyciski Go, Halt / Back, Step Forward, Step Back, Go To, Release i Assert.- konsola powinna posiadać przycisk „Next” do szybkiego wyboru urządzenia, przycisk „Live”, który natychmiast zaznaczy wybrane urządzenia, funkcję migawki o nazwie „Suck” dla aktywnych cue, a także tryb programowania „Blind”.- konsola kontrolna zapewnia natychmiastowy dostęp do urządzeń, grup i palet poprzez wyświetlacz dotykowy. Wyświetlacz powinien zawierać wiele okien, aby uzyskać informacje zwrotne dotyczące stanu programowania i urządzeń. Jeśli jest podłączony do zewnętrznego wyświetlacza, oba ekrany mogą jednocześnie wyświetlać różne okna, okna mogą być zmieniane i przemieszczane na dowolnym ekranie, a widoki skonfigurowane niestandardowe widoki mogą być zapisywane i natychmiastowo przywoływane.- wszystkie elementy mogą być nazwane w celu uproszczenia działania.- oprogramowanie pozwala stworzyć niestandardowy układ funkcji parametrów urządzenia przypisanych do dowolnego z czterech głównych enkoderów. Mapy niestandardowe będą mogły być zapisywane i przywoływane za pomocą przycisków użytkownika.- Oprogramowanie pozwoli na połączenie wielu konsol w sieci i umożliwi ich jednoczesne działanie na tym samym show. Oprogramowanie umożliwia pełne sieciowe przełączanie awaryjne (failover).- oprogramowanie powinno być podzielone na różne procesy, co pozwala na większą redundancję i możliwość ponownego uruchomienia wspomnianych procesów bez koniecznościponownego uruchamiania konsoli.- konsola umożliwi obsługę do ośmiu oddzielnych strumieni kodu Midi lub SMTPE. Za pomocą dodatkowych procesorów można bez żadnych ograniczeń rozszerzać liczbę strumieni.- oprogramowanie pozwala na włączenie blokady konsoli przez operatora.- elementy GUI będą mogły być ustawione na różne rozmiary i kolory, a przywołane będą pamiętać te ustawienia.- widżet GUI, umożliwiający wyświetlanie przypisanych do przycisków użytkownika funkcji.**Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX**- metalowa obudowa- latencja mniejsza niż 5ms- pełne wsparcie DMX512 i RDM- opcjonalna możliwość poszerzenia spektrum wspieranych protokołów poprzez montaż modułu Ethernet- konfiguracja za pomocą jednego guzika- transmisja w częstotliwości 2.4GHz oraz 5,8 GHz- złącze antenowe typu N- w zestawie antena 2dBi- zasilanie: złącza Powercon, Phoenix Gold 12V oraz opcjonalnie (poprzez montaż modułu Ethernet) - PoE- wejście/Wyjście DMX: złącza XLR 3 i 5-pinowe- wysokość 1U- możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”” |  |
| **Skrzynia transportowa na konsoletę** | **1 szt** | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanym urządzeniem |  |
| **Konsola kompaktowa DMX o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”****+** **Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX w standardzie Wireless Solutions o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **1 szt** | **Konsola kompaktowa DMX**- konsola powinna posiadać klawiaturę numeryczną, 26 przycisków funkcyjnych, 4 obrotowe enkondery oraz 12 przycisków użytkownika.- konsola powinna posiadać 10 programowalnych suwaków, wraz z 40 przyciskami w strefie odtwarzania konsoli.- konsola powinna zawierać lampkę z możliwością regulacji natężenia światła- konsola powinna posiadać wyjścia: - 4x uniwersalna magistrala szeregowa- 2x 5-pin XLR DMX - 1x Kensington Security Slot- konsola powinna móc obsłużyć 2 linie DMX za pomocą konektorów 5-pin XLR i do 4 linii DMX używając ArtNet lub sACN.- zewnętrzne urządzenia sieciowe mogą być dołączone w celu zwiększenia możliwości wyjścia DMX (bez ograniczenia).- konsola nie powinna być większa niż: 530mm x 101mm x 56mm.- konsola powinna ważyć nie więcej niż: 7,7kg.- funkcjonalność MIDI oraz kodu czasowego SMPTE może być dodana za pomocą dodatkowych urządzeń.- w zestawie z konsolą powinna zawierać: kabel zasilający, 2x pamięć flash USB, okładka ochronna, ściemnialna lampka- konsola powinna obsługiwać: 2048 kanały DMX, nieograniczoną liczbę równoczesnych zmian i do 65536 cue list, chasów, scen, palet, grup, stron. Konsola nie powinna mieć żadnych limitów obsługiwanych linii DMX.- konsola powinna zawierać bibliotekę inteligentnych urządzeń wszystkich głównych producentów, jak również innych urządzeń oświetleniowych, takich jak przewijarki kolorów.- każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnejlinii DMX.- wielokrotne typu urządzeń powinny być obsługiwane jednocześnie, a każde urządzenie powinno móc być przypisane do dowolnego adresu DMX na dowolnej linii DMX.- konsola powinna opierać się na składni programowania w standardzie branżowym.- konsola powinna pozwalać na zaprogramowanie wieloczęściowych cue, aktualizowanych po zmianie parametrów w presecie, oraz śledzić zmiany w modyfikacjach poprzednich cue. Każdy element programowania w cue musi posiadać niezależne ustawienia czasu i ścieżki zanikania. Ustawienia czasowe w cue powinny zawierać: fade, delay manual (all with in/out options). Czasy powinny być programowalne w zakresie 0.0 sekundy do kilku dni.- konsola zapewnia kompletną manipulację programową, w tym przenoszenie, kopiowanie, scalanie, maskę, a także obszerne funkcje patchowania dla urządzeń, proporcjonalne przypisanie adresu, parkowanie, itp.- konsola posiada wielopoziomową funkcję cofnij/przywróć oraz system pomocy online.- konsola musi być wyposażona w silnik efektów, który natychmiast generuje skomplikowane efekty, w tym znane powszechnie "rainbows" i "ballyhoos". Chasy muszą mieć w pełni regulowany kierunek, przenikanie i prędkość.- kontroler zapewnia nieograniczone, równoczesne odtwarzanie niezależnych list cue, chases lub scen. Dodatkowe panele odtwarzania można dodawać za pomocą dodatkowych pól ręcznych i wirtualnych paneli.- Listy cue, sceny i inhibitory są dynamicznie przypisywane do Masterów i zgrupowane razem na stronie. Zmiana stron spowoduje załadowanie nowego zestawu list, scen i inhibitorów do Masterów.- kontroler powinien posiadać zaawansowane funkcje strony, w tym: natychmiastowe zmiany, przechodzenie między stronami, automatyczne przytrzymanie i pozostanie w tle.- dla przycisków Go and Flash, Cues, Cuelists i submasters obowiązują ustawienia niestandardowe: aktywacja, priorytet (HTP lub LTP), resetowanie itd.- konsola posiada główny zestaw elementów sterujących odtwarzaniem zapewniające przyciski Go, Halt / Back, Step Forward, Step Back, Go To, Release i Assert.- konsola powinna posiadać przycisk „Next” do szybkiego wyboru urządzenia, przycisk „Live”, który natychmiast zaznaczy wybrane urządzenia, funkcję migawki o nazwie „Suck” dla aktywnych cue, a także tryb programowania „Blind”.- wszystkie elementy mogą być nazwane w celu uproszczenia działania.- oprogramowanie pozwala stworzyć niestandardowy układ funkcji parametrów urządzenia przypisanych do dowolnego z czterech głównych enkoderów. Mapy niestandardowe będą mogły być zapisywane i przywoływane za pomocą przycisków użytkownika.- oprogramowanie pozwoli na połączenie wielu konsol w sieci i umożliwi ich jednoczesne działanie na tym samym show. Oprogramowanie umożliwia pełne sieciowe przełączanie awaryjne (failover).- oprogramowanie powinno być podzielone na różne procesy, co pozwala na większą redundancję i możliwość ponownego uruchomienia wspomnianych procesów bez konieczności ponownego uruchamiania konsoli.- konsola umożliwi obsługę do ośmiu oddzielnych strumieni kodu Midi lub SMTPE. Za pomocą dodatkowych procesorów można bez żadnych ograniczeń rozszerzać liczbę strumieni.- oprogramowanie pozwala na włączenie blokady konsoli przez operatora.- elementy GUI będą mogły być ustawione na różne rozmiary i kolory, a przywołane będą pamiętać te ustawienia.- widżet GUI, umożliwiający wyświetlanie przypisanych do przycisków użytkownika funkcji.- współpracuje z komputerem z systemem Windows 7 lub nowszym.**Jednokanałowy nadajnik-odbiornik DMX**- metalowa obudowa- latencja mniejsza niż 5ms- pełne wsparcie DMX512 i RDM- opcjonalna możliwość poszerzenia spektrum wspieranych protokołów poprzez montaż modułu Ethernet- konfiguracja za pomocą jednego guzika- transmisja w częstotliwości 2.4GHz oraz 5,8 GHz- złącze antenowe typu N- w zestawie antena 2dBi- zasilanie: złącza Powercon, Phoenix Gold 12V oraz opcjonalnie (poprzez montaż modułu Ethernet) - PoE- wejście/Wyjście DMX: złącza XLR 3 i 5-pinowe- wysokość 1U- możliwość montażu w standardowej szafie rack 19”” |  |
| **Skrzynia transportowa na konsoletę kompaktową** | **1 szt** | - skrzynia kompatybilna z zaproponowanym urządzeniem |  |
| **Statyw teleskopowy o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **2 szt** | - maksymalne obciążenie: 230 kg- wysokość p rozłożeniu: 6,5 m- waga: max 95 kg- wykonany z ocynkowanej stali- kolor: czarny- wyciągarka ręczna z automatycznym hamulcem- automatyczny system bezpieczeństwa- podpory: cztery nogi o stopkach z regulowaną wysokością- wbudowana poziomica- cztery koła u podstawy statywu |  |
| **Adapter do konstrukcji quadro i trisystem o regulowanym rozstawie uchwytów** | **2 szt** | - adapter kompatybilny z zaproponowanym statywem teleskopowym |  |
| **Belka do mocowania oświetlenia** | **2 szt** | - belka kompatybilna z zaproponowanym statywem teleskopowym |  |
| **Element scenicznej kratownicy aluminiowej typu Quadrosystem o parametrach:** | **6 szt** | - długość: 500 cm- wymiar boczny: 29x29 cm- materiał: aluminium 6082 T6- rury główne wykonane z materiału o grubości 3mm- w komplecie zestaw kompatybilnych połączeń: trzpień dwustronny (4 szt.), Pin (8 szt.), Spinka (8 szt.) |  |
| **Element scenicznej kratownicy aluminiowej typu Quadrosystem o parametrach:** | **6 szt**  | - długość: 200 cm- wymiar boczny: 29x29 cm- materiał: aluminium 6082 T6- rury główne o przekroju d50mm wykonane z materiału o grubości 3mm- w komplecie zestaw kompatybilnych połączeń: trzpień dwustronny (4 szt.), Pin (8 szt.), Spinka (8 szt.) |  |
| **Sceniczna wyciągarka ręczna o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **4 szt** | - wysokość wynoszenia: 10 m- udźwig: 500 kg |  |
| **Zawiesia 1,5 m pasowe jednowarstwowe zakończone pętlami o udźwigu min WLL=1000kg** | **10 szt** | Zawiesia lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnik bezpieczeństwa 7:1. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn. Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES) |  |
| **Zawiesia 2m linowe jednocięgnowe typu F WLL min 1t min Ø 10mm** | **4 szt** | Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej.  |  |
| **Szekla omega** | **14 szt** | Wytrzymałość min 1t: Szerokość wejścia min: 25 mm |  |
| **Okablowanie** |  | **Kabel DMX 300 mb** Elastyczny przewód 110Ohm do połączeń cyfrowych DMX, o przekroju żyły 0,35mm2 i ekranie siatkowym wykonanym w postaci oplotu siatkowego oraz folii ALL/pet Ilość żył/par: 2/1Temperatura pracy:Podczas układania: -30oC do 80oCPrzekrój żył roboczych: przekrój żył roboczych:Linka miedziana ocynowana 0,35mm (20x0,15)Przekrój linki uziemiającej: Linka miedziana ocynowana 0,22mm (7x0,20±0,004)Rezystancja żył roboczych: <= 50 Ohm/km przy 20oCRezystancja ekranu: <= 12 Ω/kmPojemność skuteczna żyła/żyła: <= 60 pF/mt przy 1 Khz Pojemność skuteczna żyła/ekran: <=115 pF/mt przy 1 Khz Podwójny ekran wykonany w postaci oplotu siatkowego (95-100%) oraz folii ALU/PET (100%)Napięcie probiercze badania 50 Hz: 1000VMinimalny promień gięcia: 5xD (D - średnica przewodu) ok. 35mmBudowa:Żyły:miedziane ocynowane wielodrutowe klasy V, wg normy PN-EN 60228Izolacja: EKolor izolacji: czerwony, białyPowłoka: specjalna mieszanka PVC zapewniająca doskonałą giętkość przewodu Kolor powłoki: czarny matowy**XLR złącze żeńskie na kabel** Neutrik Wtyk NC3FXX BAG (żeński) lub zamiennik nie gorszej klasy- 50 szt**XLR złącze męskie na kabel** Neutrik Wtyk NC3MXX BAG (męski) lub zamiennik nie gorszej klasy- 50 szt |  |

 *……………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Zadanie (cześć) nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Warunki wymagane przez zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru** **(producent / model i parametry)** |
| **Ramy do podwieszania systemu nagłośnieniowego** | **2 szt** | Ramy do modułów HK CTA 208 mid/ high, Szekla atestowana w zestawie |  |

*……………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Zadanie (cześć) nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Warunki wymagane przez zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru** **(producent / model i parametry)** |
| **Projektor multimedialny o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego” wraz z montażem**  | **1 szt** | W celu ustalenia precyzyjnych parametrów optyki i rozwiązań instalatorskich, wskazana jest wizja lokalna.-zakres prac montażowych: doprowadzenie okablowania zakończonego gniazdem HDMI z reżyserki znajdującej się na sali oraz z obydwu stron sceny, podwieszenia projektora, (w odległości około 5,5m od ekranu)doprowadzenie do niego zasilania oraz skonfigurowanie projektora i jego uruchomienie **Projektor multimedialny:** Typ projektora: InstalacyjnyRozdzielczość min: XGA, 1024 x 768, 4:3Kontrast min: 50000:1Jasność : min 8000 ANSI lm (tryb normalny)/ min 6400 ANSI lm (tryb ECO)Poziom szumu: max 39 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ECO)Zużycie energii: max 572W (tryb normalny) / max 477W (tryb ECO) / 0.3W (w trybie czuwania)Żywotność źródła światła: min 3000h (tryb normalny) / min 4000h (tryb ECO)Moc/źródło światła min: 400WWejścia video min: BNC, HDMI (1x) (HDCP 2.2), DVI, VGA (D-Sub15) (1x), HDBaseT (1x)Wyjścia video min: VGA (D-Sub15) (1x)Wejścia audio min: Mini jack 3,5 mm (3x), RCA (1x)Wyjścia audio: Mini jack 3,5 mm (1x)Porty komunikacyjne min: USB typu A (1x), USB typu B (1x), RJ-45 (1x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), RS-232CWaga: max 12,7 kgWymiary (szer. x głęb. x wys.) max 525 x 472 x 189 mm |  |
| **Ekran wraz z montażem** | **1 szt.** | W celu ustalenia precyzyjnych parametrów i rozwiązań instalatorskich, wskazana jest wizja lokalna.-zakres prac montażowych: podwieszenie ekranu na wciągnikach elektrycznych umożliwiających podnoszenie i opuszczanie do wysokości roboczej oraz doprowadzenie zasilania.-wymiary ekranu: min 4m x 6m  |  |
| **Okablowanie** |  | Niezbędne okablowanie |  |
| **Uchwyt** |  | Niezbędne uchwyty do podwieszenia ekranu i projektora |  |

*……………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Zadanie (cześć) nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Warunki wymagane przez zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru** **(producent / model i parametry)** |
| **Stolik pulpitowy z lustrem** | **1 szt** | - rodzaj: toaletka- materiały: płyta meblarska, drewno, szkło itp.- wysokość całkowita: ok. 180 cm- szerokość całkowita; ok. 250 cm- wysokość góry od blatu: ok. 105 cm- szerokość blatu: ok. 50 cm- wymiary samego lustra: szerokość: ok. 230 cm, wysokość: ok. 85 cm- nogi: drewniane- ilość nóg: 3- wysokość nóg: ok. 70 cm - kolor: jasny- w celu ustalenia precyzyjnych parametrów, w tym wymiarów wskazana jest wizja lokalna |  |
| **Stolik pulpitowy z lustrem** | **1 szt** | - rodzaj: toaletka- materiały: płyta meblarska, drewno, szkło itp.- wysokość całkowita: ok. 180 cm- szerokość całkowita; ok. 320 cm- wysokość góry od blatu: ok. 105 cm- szerokość blatu: ok. 50 cm- wymiary samego lustra: szerokość: ok. 300 cm, wysokość: ok. 85 cm- nogi: drewniane- ilość nóg: 3 lub 4- wysokość nóg: ok. 70 cm - kolor: jasny- w celu ustalenia precyzyjnych parametrów, w tym wymiarów wskazana jest wizja lokalna |  |
| **Krzesło** | **7 szt** | - rodzaj: krzesło typu DAW EIFFEL MILANO - materiał: siedzisko-polipropylen PP, nogi-drewno bukowe- kolor: biały-wymiary: (wys. x szer. x dł. ): 80 x 62 x 60 cm.- waga dopuszczalna: ok. 150 kg,- waga krzesła: ok. 5 kg |  |
| **Wieszak na kółkach** | **4 szt** | - rodzaj: wolnostojący, pojedynczy na kółkach- materiał: stal- wykończenie: chromowane- wymiary: wysokość max 1600mm, długość 1250mm, szerokość 50mm |  |
| **Kanapa** | **1 szt** | -rodzaj: 2,5 osobowa-materiał: pianka, sklejka, poliester, lita sosna, lite drewno kauczukowe-obróbka: olejowany- kolor: jasnoszary-wymiary: szerokość: 170 cm, wysokość: 82 cm, głębokość: 81 cm- styl:nowoczesny- wysokość siedziska: ok.48 cm- głębokość siedziska: ok. 53 cm- informacje dodatkowe: drewniane nogi o wysokości ok. 20 cm |  |
| **Kanapa** | **1 szt** | - rodzaj: 2 osobowa- materiał obicia: tkanina - kolor obicia: jasnoszary- wymiary: szerokość: 154 cm, głębokość: 88 cm, wysokość: 80 cm - głębokość siedziska: ok. 54 cm- styl: nowoczesny - informacje dodatkowe: podłokietniki o szerokości ok. 10 cm , drewniane nogi o wysokości ok. 18 cm  |  |
| **Stolik kawowy** | **2 szt** | - materiał: bambus, płyta MDF- blat: kształt owalny- obróbka: lakierowany- kolor: biały- wymiary: szerokość: 40 cm, długość: 40 cm, wysokość: 40 cm- odległość między nogami: 35 cm, 35 cm |  |
| **Stolik kawowy** | **2 szt** | - materiał: bambus, płyta MDF- blat: kształt owalny- obróbka: lakierowany- kolor: biały- wymiary: szerokość: 55 cm, długość: 55 cm, wysokość: 45 cm- odległość między nogami: 49 cm, 49 cm |  |

*……………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

**Zadanie (cześć) nr 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Ilość (szt.)** | **Warunki wymagane przez zamawiającego** | **Opis oferowanego towaru** **(producent / model i parametry)** |
| **Podest sceniczny o parametrach nie gorszych niż określone w kolumnie „Warunki wymagane przez zamawiającego”** | **16 szt** | - wymiary: 200x100 cm- rama aluminiowa, blat z ogniotrwałej sklejki 12mm pokryty okładziną antypoślizgową- podest odporny na warunki atmosferyczne nadający się do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków- kompatybilny z Alustage SCA-03 |  |
| **Aluminiowa noga teleskopowa do podestu scenicznego**  | **64 szt** | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym- wysokość regulowana w zakresie 60-100cm- dolna część pokryta antypoślizgową gumą |  |
| **Aluminiowa noga do podestu scenicznego**  | **20 szt** | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym- wysokość: 40cm- dolna część pokryta antypoślizgową gumą |  |
| **Aluminiowa noga jeżdżąca do podestu scenicznego**  | **12 szt** | - noga kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym- wysokość: 40cm- dolna część wyposażona w koło z hamulcem |  |
| **Klamra do spinania podestów scenicznych**  | **48 szt**  | klamra kompatybilna z zaproponowanym podestem scenicznym  |  |
| **Klamra podwójna do spinania nóg podestów scenicznych**  | **14 szt** | klamra kompatybilna z zaproponowanymi nogami do podestów |  |
| **Barierka sceniczna**  | **5 szt** | - materiał: stal galwanizowana- szerokość: 200cm-w zestawie uchwyt do mocowania do podestu (2 szt.) i klamra spinająca barierki (1 szt.) |  |
| **Barierka sceniczna**  | **6 szt** | - materiał: stal galwanizowana- szerokość: 100cm- w zestawie uchwyt do mocowania do podestu (2 szt.) i klamra spinająca barierki (1 szt.) |  |
| **Samopoziomujące schody przegubowe**  | **1 szt** | - schody kompatybilne z zaproponowanymi podestami- wysokość regulowana w zakresie 60-100 cm- ilość stopni: 4- materiał: ocynkowana stal |  |
| **Poręcz do schodów przegubowych**  | **2 szt** | - poręcz kompatybilna z zaproponowanymi schodami- materiał: stal galwanizowana- wymiary: 125x165cm |  |
| **Kostki poziomujące** | **58 szt** | - kostki kompatybilne z zaproponowanymi podestami |  |

*……………………………….. ………………………………………………… …………………………………………………………………………*

*(miejscowość, data) (pieczęć firmowa Wykonawcy) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*